	< 그린카 에너지 효율향상 핵심부품 평가 기반구축 사업 >
□ 사업목적 ㅇ 에너지 효율 향상 부품에 대한 제품 경쟁력 향상을 위하여 수원대학교 그린카에너지활용부품센터에 구축된 장비를 활용하여 중소부품업체의 기술 문제 및 전문 인력 양성 지원 ㅇ 그린카(하이브리드자동차, 클린디젤자동차) 운행과정에서 발생하는 폐열에너지와 환경에너지를 재활용 하여 연비를 향상시키는 부품 및 시스템 기반 기술 개발 및 시험 장비 구축 □ 사업 내용 ㅇ 사업기간 : 2012년 8월 1일 ∼ 2016년 7월 31일 ㅇ 총사업비 : 총 280억 (정부 210억, 지자체 30억, 민간부담금 40억) ㅇ 전문연구센터 구축: 수원대학교 내 연면적 4,500m2(1,360평) 규모 센터 신설 ㅇ 장비 구축: 하단 표 참조 □ 사업배경 ㅇ 경기도는 전국 자동차부품 협력업체의 24%가 밀집되어 있으나, 중소기업 지원을 위한 전문 기술 센터가 없음. ㅇ 경기 남부에 위치한 수원대학교에 그린카 에너지 활용부품센터 구축하여, 경기권 자동차 부품혁신클러스터 허브 역할 계획 ㅇ 지리적 특성상 대기업, 대학, 연구소의 효과적 협력 관계로 중소기업 지원 시너지 효과

구축 장비 로드맵

장비 그룹	장 비 명	1차년	2차년	3차년	4차년
성능 및 연비 평가	실차 환경 챔버 (온습도 제어,4WD 샤시다이나모,연비측정)		○	○	○
	Hybrid/EV동력전달 시험기			○
재료 수명 평가	초음파피로시험기 1EA 자기공명피로시험기 1EA 열응력 피로시험기 2EA	구축 완료
	접촉피로시험기 1EA		○
부품 신뢰성 시험 평가	고장수명 예측용 가속시험기(HALT 시험기) 1EA		○
	단축진동시험기(w/chamber) 1EA				○
	다축진동내구시험기 1EA			○
	복합환경부품시험기(내구시험기+환경챔버) 2EA			○
	RLDA 시험시스템 (Road Load Data Acquision)			○
기타	시작품 제작지원 시스템				○

* 상세 내용은 그린카 홈페이지 참조 (greencar.suwon.ac.kr)

그린카 에너지활용부품 센터 기반구축

(장 비 활 용 수 요 조 사)

◎ 본 조사서는 “수원대학교”가 지역에 위치하고 있는 부품업체들이 편리하고 유용하게 사용할 수 있는 공동 활용장비를 구축하여 부품업체를 효율적으로 지원하는 기반구축사업에 귀중한 자료로 활용될 것입니다.

- 귀사의 의견이 반영될 수 있도록 적극적인 업무 협조 바랍니다.

- 연락처 : 그린카 에너지활용부품센터 김선희 선임연구원

(전화: 031-229-8392, FAX: 031-229-8393, E - MAIL: greencar@suwon.ac.kr)

Ⅰ. 회사기초정보

회사 명				대표자
소재지	(우: - )
주 납품처			종업원수		명		매출액		백만원(‘12년)
담당자	소 속			직 위
	성 명			H.P
	전화번호			E-MAIL

Ⅱ. 공용장비/애로기술 수요조사

1. 귀사의 주 생산품은 무엇입니까?

1) 자동차 샤시 및 차체 (                  )	2) 자동차 전장품 (                )

3) 그 외 자동차부품 (                     )	4) 기타 (                         )

2. 귀사에서는 생산중인 제품의 연구개발 및 품질관리를 위하여 대학 또는 연구소 등의 장비를 이용하여 시험, 평가 및 분석을 의뢰하신 적이 있습니까?

1) 예(   )	2) 아니오(   )

3. 귀사의 제품생산이나 신제품 개발과정에서 문제되고 있는 애로기술은 무엇입니까?

(중복선택 가능)

1) 설계기술(   )	2) 시험평가기술(   )	3) 소재기술(   )

4) 제조기술(   )	5) 공인인증(   )

※ 기타 (                                                                          )

Ⅲ. 2차년도 장비도입을 위한 수요조사

- 다음은『그린카 에너지활용부품 센터 』에서 2차년도 (‘13.8~’14.7)에 구축하고자 하는 그린카 부품용 성능 및 수명평가 장비입니다. 이용을 희망하시는 장비와 연간 예상 활용기간(건)을 표시해 주십시오.

구분	장비 명	주요 내용	1회 평균 소요시간 (시간/건)	예상 활용 기간 (건수/연)	도입 시기
1	그린카 실차환경챔버 ( Vehicle Climatic Chamber)	․ 온도,습도,풍속 및 태양광등 자연환경을 모사하여 부품과 시스템의 성능을 평가할 수 있는 장비임. ․주요 장비 사양 - Temperatures -40°to 60°C - Humidity range 10% to 95% - Solar simulation 800 to 1,200 w/m2 - Air flow range 5 to 220 kph - 4WD movable chassis dynamometer - EURO 5/6 가솔린,디젤 자동차용 배기 분석계	1주/건		‘13-’14
2	고장수명 예측용 가속시험기 (Highly Accelerated Life Tester)	․고장 수명을 짧은 기간에 예측하기 위해 진동 및 충격과 함께 온도, 습도 환경변화를 인가하여 가속시험을 수행하는 장비임 ․자동차 부품 산업계에서는 초기 고장을 배제하고 고장 수명을 정확히 예측할 필요성이 증대되고 있음. ․주요 장비 사양 - Temperatures from -100° to 200°C - Temperature change rate 70°C/min - Temperature control ±1°C - Max Accelreation : 100g~200g - Frequency range 5 to 10,000 Hz - Vibration energy band 90% of vibration energy in 5 to 4,000Hz	1주/건		‘13-’14
3	접촉피로시험기 (Roller Pitting Testing Machine)	․기어류, 베어링, 캠과 같은 자동차 부품의 마찰/마모 시험을 수행하는 장비임. 특히 기어의 피팅 수명 예측을 하는데 탁월 하며, 기어 재료, 열처리 조건, 윤활유를 변경하며 시험이 가능함. ․주요 장비 사양 - Load : 0.75KN ~ 37.2KN - Hertz pressure : In case of roller crowning 300R Standard for weight = 0N : 1,690MPa = 350N : 3,920MPa - Roller rotation speed: 50~2,000rpm - Sliding factor : Standard 40% - Temperature inside oil tank : from room temperature to 80°C - Specimens's oil heating temperature : from room temperature to 120°C - Oil flow rate : Max 5.0l/min (120°C)	1주/건		‘13-’14

■ 설문에 응해주셔서 대단히 감사합니다.  고맙습니다.